**Commandes utilisées pour la SAE**

Valles Adrien

**Serveur DNS**

**apt-get install bind9**

**nano /etc/bind/named.conf.local**

**nano /etc/bind/named.conf.options**

**cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.StarkIndustries.fr**

**nano /etc/bind/db.StarkIndustries.fr**

**nano /etc/resolv.conf**

**named-checkconf -z**

**dig @localhost www.StarkIndustries.fr**

**Pare-feu Mikrotik :**

**Ssh admin @192.168.88.1**

**list add name=Ext comment="Untrusted network (Internet, external, etc.)**

**list add name=Int comment="Untrusted network (Internel, exteral, etc.)**

**add action=accept chain=forward in-interface-list=test1 protocol=tcp**

**add action=accept chain=forward in-interface-list=test2 protocol=udp**

**add action=accept chain=forward in-interface-list=test2 connection-state=new**

**add action=drop chain=input in-interface-list=test1 connection-state=new**